Armário com posto de:

-BASE COM GAVETAS:

Móvel de medidas (o,88 x 3,04 x 0,55m) (A x L x P ) revestido empost forming branco ou melaminico na cor branco com 4 gavetas internas para pastas suspensa de medidas cada: (0,735 x 0,32m) revestidas em post forming igual ou similar à fórmica Sumaúna.

-ESTANTE EM CIMA DA BASE:

Composto de móvel com profundidade 0,40m, feito em MDF 18mm, com duas portas com chave de medidas, cada, (0,705 x 1,24m) revestido empost forming branco ou melaminico na cor branco; com 2 prateleiras internas em cada porta; e 6 prateleiras externas as portas de medidas: (0,685 x 0,40 x 0,03m) sendo 2 revestidas em post forming branco ou melaminico na cor branco e 4 revestidas em post forming igual ou similar à fórmica Sumaúna.

**OBS: As gavetas constantes neste projeto receberão corrediças telescópicas.**

**CONFORME PROJETO EM ANEXO**